<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="159.37" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="-0.47" x2="159.37" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="99.53" x2="-0.63" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="99.53" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="DIL14S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-m">
<packages>
<package name="H807">
<description>One-wide female edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SE11">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.1 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="QG1" library="crystal" package="DIL14S" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="M661" library="dec-m" package="H807" value="M651"/>
<element name="NEAR" library="dec-m" package="H807" value="M916"/>
<element name="FAR" library="dec-m" package="H807" value="M916"/>
<element name="M516" library="dec-m" package="H807" value=""/>
<element name="VCC" library="solpad" package="SE11" value="SE11"/>
<element name="GND" library="solpad" package="SE11" value="SE11"/>
<element name="-15V" library="solpad" package="SE11" value="SE11"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="QG1" pad="7"/>
<contactref element="M661" pad="C2"/>
<contactref element="NEAR" pad="C1"/>
<contactref element="NEAR" pad="C2"/>
<contactref element="M516" pad="C2"/>
<contactref element="M516" pad="T1"/>
<contactref element="FAR" pad="C2"/>
<contactref element="FAR" pad="C1"/>
<contactref element="GND" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="QG1" pad="14"/>
<contactref element="M661" pad="A2"/>
<contactref element="M661" pad="H2"/>
<contactref element="M661" pad="J2"/>
<contactref element="M516" pad="A2"/>
<contactref element="M516" pad="H2"/>
<contactref element="M516" pad="F2"/>
<contactref element="M516" pad="E2"/>
<contactref element="M516" pad="D1"/>
<contactref element="M516" pad="C1"/>
<contactref element="M516" pad="B1"/>
<contactref element="VCC" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="DRIVE">
<contactref element="M661" pad="D2"/>
<contactref element="NEAR" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="M661" pad="F2"/>
<contactref element="QG1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LOAD">
<contactref element="FAR" pad="D2"/>
<contactref element="M516" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="SENSE">
<contactref element="FAR" pad="B1"/>
<contactref element="M516" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="M661" pad="B2"/>
<contactref element="-15V" pad="MP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
