<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="CFSMT">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CMPFLASH">
<pin name="/CD1" direction="in"/>
<pin name="/CD2" direction="in"/>
<pin name="/CE1" direction="in"/>
<pin name="/CE2" direction="in"/>
<pin name="/CSEL" direction="in"/>
<pin name="/INPACK" direction="in"/>
<pin name="/IOIS16" direction="in"/>
<pin name="/IORD" direction="in"/>
<pin name="/IOWR" direction="in"/>
<pin name="/OE" direction="in"/>
<pin name="/REG" direction="in"/>
<pin name="/VS1" direction="in"/>
<pin name="/VS2" direction="in"/>
<pin name="/WAIT"/>
<pin name="/WE" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="BVD1" direction="in"/>
<pin name="BVD2" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D03"/>
<pin name="D04"/>
<pin name="D05"/>
<pin name="D06"/>
<pin name="D07"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="IREQ"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CFLASH1" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CMPFLASH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CFSMT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="/CD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="/CE1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="/CE2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="/CSEL" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="/INPACK" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOIS16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="/IORD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="/IOWR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="/OE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="/REG" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="/VS2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="/WAIT" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="/WE" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BVD1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="BVD2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D03" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D04" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D05" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D06" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D07" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="IREQ" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
