<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="0.165" x2="40.625" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.625" y1="0.165" x2="40.625" y2="58.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.625" y1="58.255" x2="0.005" y2="58.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="58.255" x2="0.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="micro-motorola">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="6802PLUG" library="micro-motorola" package="DIL40" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="6809" library="micro-motorola" package="DIL40" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C2459"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6809"/>
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4530354"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="3.3K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="6809" pad="7"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="8"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="6802PLUG" pad="9"/>
<contactref element="6809" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="6802PLUG" pad="10"/>
<contactref element="6809" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="6802PLUG" pad="11"/>
<contactref element="6809" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="6802PLUG" pad="12"/>
<contactref element="6809" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="6802PLUG" pad="13"/>
<contactref element="6809" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="6802PLUG" pad="14"/>
<contactref element="6809" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="6802PLUG" pad="15"/>
<contactref element="6809" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="6802PLUG" pad="16"/>
<contactref element="6809" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="6802PLUG" pad="17"/>
<contactref element="6809" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="6802PLUG" pad="18"/>
<contactref element="6809" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="6802PLUG" pad="19"/>
<contactref element="6809" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="6802PLUG" pad="20"/>
<contactref element="6809" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="6802PLUG" pad="22"/>
<contactref element="6809" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="6802PLUG" pad="23"/>
<contactref element="6809" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="6802PLUG" pad="24"/>
<contactref element="6809" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="6802PLUG" pad="25"/>
<contactref element="6809" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="6802PLUG" pad="26"/>
<contactref element="6809" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="6802PLUG" pad="27"/>
<contactref element="6809" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="6802PLUG" pad="28"/>
<contactref element="6809" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="6802PLUG" pad="29"/>
<contactref element="6809" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="6802PLUG" pad="30"/>
<contactref element="6809" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="6802PLUG" pad="31"/>
<contactref element="6809" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="6802PLUG" pad="32"/>
<contactref element="6809" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="6802PLUG" pad="33"/>
<contactref element="6809" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="6802PLUG" pad="34"/>
<contactref element="6809" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="6809" pad="6"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="6802PLUG" pad="37"/>
<contactref element="6809" pad="34"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="6802PLUG" pad="38"/>
<contactref element="6809" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="6809" pad="38"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="6802PLUG" pad="40"/>
<contactref element="6809" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="6809" pad="2"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="6802PLUG" pad="2"/>
<contactref element="6809" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="6809" pad="3"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="6802PLUG" pad="3"/>
<contactref element="6809" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="6809" pad="33"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="6809" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="6802PLUG" pad="1"/>
<contactref element="6802PLUG" pad="21"/>
<contactref element="6809" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
