<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL40">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FD2793">
<pin name="/5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="/CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/DDEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/ENMF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/IP" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/MR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RAW_RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/TEST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/TR00" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/WPRT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="DIRC" direction="out"/>
<pin name="DRQ" direction="out"/>
<pin name="ENP" direction="pwr"/>
<pin name="HLD" direction="out"/>
<pin name="HLT" direction="in"/>
<pin name="INTRQ" direction="out"/>
<pin name="PUMP" direction="pwr"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="RPW" direction="in"/>
<pin name="STEP" direction="out"/>
<pin name="TG43" direction="out"/>
<pin name="VCO" direction="in"/>
<pin name="WD" direction="out"/>
<pin name="WG" direction="out"/>
<pin name="WPW" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FD2793">
<description>FD2793 Floppy Disk Formatter/Controller</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FD2793"/>
<gate name="PWR" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="/DDEN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="/ENMF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="/IP" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="/MR" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="/RAW_RD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="/RE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="/TEST" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="/TR00" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="/WE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="/WPRT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIRC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DRQ" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="ENP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="HLD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HLT" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRQ" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PUMP" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="READY" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RPW" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TG43" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="WD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="WPW" pad="33"/>
<connect gate="PWR" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
