<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="62.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="62.23" x2="46.355" y2="62.23" width="0" layer="20"/>
<text>SIGNAL CABLE CONNECTOR W011B</text>
<text>10-69</text>
<text>FLIP CHIP</text>
<hole x="5.08" y="56.515" drill="3.2512"/>
<hole x="5.08" y="5.715" drill="3.2512"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON1">
<description>Single-sided Edge Connector</description>
</package>
<package name="0465">
<description>Drill 0.0465" (#56)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="dec-con" package="EDGE-CON1" value="EDGE-1"/>
<element name="GNDC" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="D" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDD" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="E" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="F" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="H" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="J" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="K" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="L" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="M" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="N" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="P" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="R" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="S" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="T" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="U" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDV" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10 1/4W"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="10 1/4W"/>
<element name="A" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="B" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDB" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDA" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDE" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDF" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDH" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDJ" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDK" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDL" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDM" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDN" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDP" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDR" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDS" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDT" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
<element name="GNDU" library="dec-con" package="0465" value="PAD-0465"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="E2"/>
<contactref element="E" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="H2"/>
<contactref element="H" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="K2"/>
<contactref element="K" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="M2"/>
<contactref element="M" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="P" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="S2"/>
<contactref element="S" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="T2"/>
<contactref element="T" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="D2"/>
<contactref element="D" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="B" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$2" pad="F2"/>
<contactref element="F" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$2" pad="J2"/>
<contactref element="J" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$2" pad="L2"/>
<contactref element="L" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="N2"/>
<contactref element="N" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$2" pad="R2"/>
<contactref element="R" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$2" pad="U2"/>
<contactref element="U" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="C2"/>
<contactref element="GNDC" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDD" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDB" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDA" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDE" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDF" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="V2"/>
<contactref element="GNDV" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDH" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDJ" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDK" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDL" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDM" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDN" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDP" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDR" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDS" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDT" pad="P$1"/>
<contactref element="GNDU" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
