<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.63" y1="-0.47" x2="159.37" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="-0.47" x2="159.37" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="159.37" y1="99.53" x2="-0.63" y2="99.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.63" y1="99.53" x2="-0.63" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E3" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="E2" library="74xx-us" package="DIL16" value="74123N"/>
<element name="E1" library="dec-con" package="DIL14" value="9601"/>
<element name="E4" library="dec-con" package="DIL14" value="9601"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="E2" pad="8"/>
<contactref element="E1" pad="7"/>
<contactref element="E4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="E2" pad="16"/>
<contactref element="E2" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="11"/>
<contactref element="E1" pad="14"/>
<contactref element="E4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!2Q">
<contactref element="E2" pad="4"/>
<contactref element="E4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="2Q">
<contactref element="E2" pad="13"/>
<contactref element="E4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="!1Q">
<contactref element="E2" pad="12"/>
<contactref element="E1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="1Q">
<contactref element="E2" pad="5"/>
<contactref element="E1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="E2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="E2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1D">
<contactref element="E1" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="1A">
<contactref element="E1" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="2A">
<contactref element="E4" pad="1"/>
<contactref element="E3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="1B">
<contactref element="E1" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="2D">
<contactref element="E4" pad="4"/>
<contactref element="E3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2C">
<contactref element="E4" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2B">
<contactref element="E4" pad="2"/>
<contactref element="E3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="1C">
<contactref element="E1" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="1CX">
<contactref element="E1" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="1RC">
<contactref element="E1" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="2RC">
<contactref element="E4" pad="13"/>
<contactref element="E2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="2CX">
<contactref element="E4" pad="11"/>
<contactref element="E2" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
