<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PLCC-S84">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="JTAG">
<pin name="TCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWR11">
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@0" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XC9572">
<pin name="FB1MC1"/>
<pin name="FB1MC2"/>
<pin name="FB1MC3"/>
<pin name="FB1MC4"/>
<pin name="FB1MC5"/>
<pin name="FB1MC6"/>
<pin name="FB1MC7"/>
<pin name="FB1MC8"/>
<pin name="FB1MC10"/>
<pin name="FB1MC12"/>
<pin name="FB1MC13"/>
<pin name="FB1MC15"/>
<pin name="FB1MC16"/>
<pin name="FB1MC17"/>
<pin name="FB1MC18"/>
<pin name="FB2MC1" function="dot"/>
<pin name="FB2MC2" function="dot"/>
<pin name="FB2MC3" function="dot"/>
<pin name="FB2MC4" function="dot"/>
<pin name="FB2MC5" function="dot"/>
<pin name="FB2MC6" function="dot"/>
<pin name="FB2MC8" function="dot"/>
<pin name="FB2MC10" function="dot"/>
<pin name="FB2MC12" function="dot"/>
<pin name="FB2MC13" function="dot"/>
<pin name="FB2MC14" function="dot"/>
<pin name="FB2MC15" function="dot"/>
<pin name="FB2MC16" function="dot"/>
<pin name="FB2MC17" function="dot"/>
<pin name="FB3MC1"/>
<pin name="FB3MC2"/>
<pin name="FB3MC3"/>
<pin name="FB3MC4"/>
<pin name="FB3MC5"/>
<pin name="FB3MC6"/>
<pin name="FB3MC7"/>
<pin name="FB3MC8"/>
<pin name="FB3MC9"/>
<pin name="FB3MC10"/>
<pin name="FB3MC11"/>
<pin name="FB3MC12"/>
<pin name="FB3MC13"/>
<pin name="FB3MC14"/>
<pin name="FB3MC15"/>
<pin name="FB3MC16"/>
<pin name="FB3MC17"/>
<pin name="FB4MC1" function="dot"/>
<pin name="FB4MC2" function="dot"/>
<pin name="FB4MC3" function="dot"/>
<pin name="FB4MC4" function="dot"/>
<pin name="FB4MC5" function="dot"/>
<pin name="FB4MC6" function="dot"/>
<pin name="FB4MC7" function="dot"/>
<pin name="FB4MC8" function="dot"/>
<pin name="FB4MC9" function="dot"/>
<pin name="FB4MC10" function="dot"/>
<pin name="FB4MC11" function="dot"/>
<pin name="FB4MC12" function="dot"/>
<pin name="FB4MC13" function="dot"/>
<pin name="FB4MC14" function="dot"/>
<pin name="FB4MC15" function="dot"/>
<pin name="FB4MC16" function="dot"/>
<pin name="FB4MC17" function="dot"/>
<pin name="GCK@0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GCK@1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GCK@2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GSR" direction="in"/>
<pin name="GTS@0" direction="in"/>
<pin name="GTS@1" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XC9572PC84" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G" symbol="XC9572"/>
<gate name="JTAG" symbol="JTAG"/>
<gate name="P" symbol="PWR11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC-S84">
<connects>
<connect gate="G" pin="FB1MC1" pad="4"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC10" pad="13"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC12" pad="18"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC13" pad="20"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC15" pad="14"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC16" pad="23"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC17" pad="15"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC18" pad="24"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC2" pad="1"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC3" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC4" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC5" pad="2"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC6" pad="3"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC7" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC8" pad="5"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC1" pad="63"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC10" pad="75"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC12" pad="79"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC13" pad="80"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC14" pad="81"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC15" pad="83"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC16" pad="82"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC17" pad="84"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC2" pad="69"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC3" pad="67"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC4" pad="68"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC5" pad="70"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC6" pad="71"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC8" pad="72"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC1" pad="25"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC10" pad="40"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC11" pad="33"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC12" pad="41"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC13" pad="43"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC14" pad="36"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC15" pad="37"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC16" pad="45"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC17" pad="39"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC2" pad="17"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC3" pad="31"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC4" pad="32"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC5" pad="19"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC6" pad="34"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC7" pad="35"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC8" pad="21"/>
<connect gate="G" pin="FB3MC9" pad="26"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC1" pad="46"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC10" pad="57"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC11" pad="53"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC12" pad="58"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC13" pad="61"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC14" pad="56"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC15" pad="65"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC16" pad="62"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC17" pad="66"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC2" pad="44"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC3" pad="51"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC4" pad="52"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC5" pad="47"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC6" pad="54"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC7" pad="55"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC8" pad="48"/>
<connect gate="G" pin="FB4MC9" pad="50"/>
<connect gate="G" pin="GCK@0" pad="9"/>
<connect gate="G" pin="GCK@1" pad="10"/>
<connect gate="G" pin="GCK@2" pad="12"/>
<connect gate="G" pin="GSR" pad="74"/>
<connect gate="G" pin="GTS@0" pad="76"/>
<connect gate="G" pin="GTS@1" pad="77"/>
<connect gate="JTAG" pin="TCK" pad="30"/>
<connect gate="JTAG" pin="TDI" pad="28"/>
<connect gate="JTAG" pin="TDO" pad="59"/>
<connect gate="JTAG" pin="TMS" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND@10" pad="60"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND@6" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@7" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="GND@8" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND@9" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="VCC@0" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="73"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="78"/>
<connect gate="P" pin="VCC@3" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC@4" pad="64"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
