<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFP144">
<description>&lt;b&gt;TQFP144&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EP2C8AT144">
<pin name="CLK0"/>
<pin name="CLK1"/>
<pin name="CLK2"/>
<pin name="CLK3"/>
<pin name="CLK4"/>
<pin name="CLK5"/>
<pin name="CLK6"/>
<pin name="CLK7"/>
<pin name="CONF_DONE" direction="in"/>
<pin name="DATA0"/>
<pin name="DCLK"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@21" direction="pwr"/>
<pin name="GND@22" direction="pwr"/>
<pin name="GND@23" direction="pwr"/>
<pin name="GND@24" direction="pwr"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="IO1" direction="out"/>
<pin name="IO2" direction="out"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO7"/>
<pin name="IO8"/>
<pin name="IO9"/>
<pin name="IO24"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO28"/>
<pin name="IO30"/>
<pin name="IO31"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="IO40"/>
<pin name="IO41"/>
<pin name="IO42"/>
<pin name="IO43"/>
<pin name="IO44"/>
<pin name="IO45"/>
<pin name="IO47"/>
<pin name="IO48"/>
<pin name="IO51"/>
<pin name="IO52"/>
<pin name="IO53"/>
<pin name="IO55"/>
<pin name="IO57"/>
<pin name="IO58"/>
<pin name="IO59"/>
<pin name="IO60"/>
<pin name="IO63"/>
<pin name="IO64"/>
<pin name="IO65"/>
<pin name="IO67"/>
<pin name="IO69"/>
<pin name="IO70"/>
<pin name="IO71"/>
<pin name="IO72"/>
<pin name="IO73"/>
<pin name="IO74"/>
<pin name="IO75"/>
<pin name="IO76"/>
<pin name="IO79"/>
<pin name="IO86"/>
<pin name="IO87"/>
<pin name="IO92"/>
<pin name="IO93"/>
<pin name="IO94"/>
<pin name="IO96"/>
<pin name="IO97"/>
<pin name="IO99"/>
<pin name="IO100"/>
<pin name="IO101"/>
<pin name="IO103"/>
<pin name="IO104"/>
<pin name="IO112"/>
<pin name="IO113"/>
<pin name="IO114"/>
<pin name="IO115"/>
<pin name="IO118"/>
<pin name="IO119"/>
<pin name="IO120"/>
<pin name="IO121"/>
<pin name="IO122"/>
<pin name="IO125"/>
<pin name="IO126"/>
<pin name="IO129"/>
<pin name="IO132"/>
<pin name="IO133"/>
<pin name="IO134"/>
<pin name="IO135"/>
<pin name="IO136"/>
<pin name="IO137"/>
<pin name="IO139"/>
<pin name="IO141"/>
<pin name="IO142"/>
<pin name="IO143"/>
<pin name="IO144"/>
<pin name="MSEL0" direction="in"/>
<pin name="MSEL1" direction="in"/>
<pin name="NCE" direction="in"/>
<pin name="NCONFIG" direction="in"/>
<pin name="NSTATUS" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@20" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@21" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@22" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EP2C8AT144" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;EP2C8AT144&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: EP2C8AT144.BSD</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EP2C8AT144"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP144">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK4" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK5" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK6" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK7" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="CONF_DONE" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DCLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@19" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@22" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@23" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@24" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@25" pad="140"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IO1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IO100" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="IO101" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="IO103" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="IO104" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="IO112" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="IO113" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="IO114" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="IO115" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="IO118" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="IO119" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="IO120" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="IO121" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="IO122" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="IO125" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="IO126" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="IO129" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="IO132" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="IO133" pad="133"/>
<connect gate="G$1" pin="IO134" pad="134"/>
<connect gate="G$1" pin="IO135" pad="135"/>
<connect gate="G$1" pin="IO136" pad="136"/>
<connect gate="G$1" pin="IO137" pad="137"/>
<connect gate="G$1" pin="IO139" pad="139"/>
<connect gate="G$1" pin="IO141" pad="141"/>
<connect gate="G$1" pin="IO142" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="IO143" pad="143"/>
<connect gate="G$1" pin="IO144" pad="144"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IO24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IO41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IO42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IO43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IO44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="IO45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IO47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IO48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IO51" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="IO52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="IO53" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="IO55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="IO57" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="IO58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="IO59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="IO60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="IO63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="IO64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="IO65" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="IO67" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="IO69" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="IO7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO70" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="IO71" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="IO72" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="IO73" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="IO74" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="IO75" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="IO76" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="IO79" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="IO8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO86" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="IO87" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO92" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="IO93" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="IO94" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="IO96" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="IO97" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="IO99" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="MSEL0" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="MSEL1" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NCONFIG" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NSTATUS" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@10" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@11" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@12" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@13" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@14" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@15" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@16" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@17" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@18" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@19" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@20" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@21" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@22" pad="138"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@8" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@9" pad="54"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
