<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="HEADER_8">
</package>
<package name="HEADER_12">
</package>
<package name="HEADER_14">
</package>
<package name="PJ-102A">
</package>
<package name="PROTO_3">
</package>
<package name="PROTO_4">
</package>
<package name="PROTO_5">
</package>
<package name="PROTO_6">
</package>
<package name="PROTO_7">
</package>
<package name="PROTO_8">
</package>
<package name="PROTO_12">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY20PIN">
<pin name="(AIN0/PCINT0)PB0"/>
<pin name="(AIN1/PCINT1)PB1"/>
<pin name="(CLKOUT/XCK/INT0)PD2"/>
<pin name="(DI/SDA/PCINT5)PB5"/>
<pin name="(DO/PCINT6)PB6"/>
<pin name="(ICP)PD6"/>
<pin name="(INT1)PD3"/>
<pin name="(OC0A/PCINT2)PB2"/>
<pin name="(OC0B/T1)PD5"/>
<pin name="(OC1B/PCINT4)PB4"/>
<pin name="(OCIA/PCINT3)PB3"/>
<pin name="(RXD)PD0"/>
<pin name="(T0)PD4"/>
<pin name="(TXD)PD1"/>
<pin name="(USCK/SCK/PCINT7)PB7"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PA0(XTAL1)"/>
<pin name="PA1(XTAL2)"/>
<pin name="PA2(*RESET/DW)" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER">
</symbol>
<symbol name="POWERJACK">
<pin name="R"/>
<pin name="T"/>
<pin name="T_S"/>
</symbol>
<symbol name="PROTOAREA">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2.1MMJACK">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POWERJACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PJ-102A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
<connect gate="G$1" pin="T" pad="T"/>
<connect gate="G$1" pin="T_S" pad="T_S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATTINY2313">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATTINY20PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(AIN0/PCINT0)PB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/PCINT1)PB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="(CLKOUT/XCK/INT0)PD2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(DI/SDA/PCINT5)PB5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(DO/PCINT6)PB6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(ICP)PD6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="(INT1)PD3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC0A/PCINT2)PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC0B/T1)PD5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="(OC1B/PCINT4)PB4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(OCIA/PCINT3)PB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="(RXD)PD0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0)PD4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="(TXD)PD1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(USCK/SCK/PCINT7)PB7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(XTAL1)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(XTAL2)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(*RESET/DW)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER"/>
</gates>
<devices>
<device name="8" package="HEADER_8">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="12" package="HEADER_12">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="14" package="HEADER_14">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PROTOAREA">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PROTOAREA"/>
</gates>
<devices>
<device name="3" package="PROTO_3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4" package="PROTO_4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5" package="PROTO_5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="6" package="PROTO_6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="7" package="PROTO_7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="8" package="PROTO_8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="12" package="PROTO_12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
