<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B3F-31XX-MODIFIED">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CDH53">
</package>
<package name="COMPACTFLASH">
</package>
<package name="SJ-3523">
</package>
<package name="SJ-3523-MODIFIED">
</package>
<package name="SLIDESWITCH">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="SO16">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="STEREOPCBJACK">
</package>
<package name="TPC_SCAN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CF">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
<pin name="23" direction="pas"/>
<pin name="24" direction="pas"/>
<pin name="25" direction="pas"/>
<pin name="26" direction="pas"/>
<pin name="27" direction="pas"/>
<pin name="28" direction="pas"/>
<pin name="29" direction="pas"/>
<pin name="30" direction="pas"/>
<pin name="31" direction="pas"/>
<pin name="32" direction="pas"/>
<pin name="33" direction="pas"/>
<pin name="34" direction="pas"/>
<pin name="35" direction="pas"/>
<pin name="36" direction="pas"/>
<pin name="37" direction="pas"/>
<pin name="38" direction="pas"/>
<pin name="39" direction="pas"/>
<pin name="40" direction="pas"/>
<pin name="41" direction="pas"/>
<pin name="42" direction="pas"/>
<pin name="43" direction="pas"/>
<pin name="44" direction="pas"/>
<pin name="45" direction="pas"/>
<pin name="46" direction="pas"/>
<pin name="47" direction="pas"/>
<pin name="48" direction="pas"/>
<pin name="49" direction="pas"/>
<pin name="50" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CS4340A">
<pin name="/RST" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AOUTL" direction="out"/>
<pin name="AOUTR" direction="out"/>
<pin name="DEM" direction="in"/>
<pin name="DIF0" direction="in"/>
<pin name="DIF1" direction="in"/>
<pin name="FILT+" direction="out"/>
<pin name="LRCK" direction="in"/>
<pin name="MCLK" direction="in"/>
<pin name="MUTEC" direction="out"/>
<pin name="REFGND" direction="pwr"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDIN" direction="in"/>
<pin name="VA" direction="pwr"/>
<pin name="VQ" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="L">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MAX260X">
<pin name="GND"/>
<pin name="IND"/>
<pin name="OUT+"/>
<pin name="OUT-"/>
<pin name="TUNE"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MAX756">
<pin name="/SHDN" direction="in"/>
<pin name="3/5"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="LBI" direction="in"/>
<pin name="LBO" direction="in"/>
<pin name="LX" direction="out"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="REF" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SLIDE_SW">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
<symbol name="STEREOJACK">
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="L" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TPC_SWITCH">
<pin name="0"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
</symbol>
<symbol name="TS">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="31-XX" prefix="S">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="TS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="B3F-31XX">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MOD" package="B3F-31XX-MODIFIED">
<connects>
<connect gate="1" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CS4340A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CS4340A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AOUTL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AOUTR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DEM" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DIF0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIF1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FILT+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LRCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MUTEC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="REFGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VQ" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX260X">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX260X"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="IND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="TUNE" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX756">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX756"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOIC" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/SHDN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3/5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LBI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LBO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOLEX-CF-ADAPTOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CF"/>
</gates>
<devices>
<device name="50P" package="COMPACTFLASH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SLIDE_SW">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SLIDE_SW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SLIDESWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STEREOJACK">
<description>CUI SJ-3533-N</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="STEREOJACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD" package="SJ-3523">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="S"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="R"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="T"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMDMOD" package="SJ-3523-MODIFIED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="S"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="R"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="T"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="THRU" package="STEREOPCBJACK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="S"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="T"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUMIDA-35CDH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CDH53">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPC_SWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPC_SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TPC_SCAN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="P$0"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
