<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="15.875" y1="0" x2="127" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="0" x2="127" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="127" y1="63.5" x2="19.05" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="EDGE-CON2">
<description>Single-Height DEC edge connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-misc">
<packages>
<package name="9450-1">
<description>&lt;b&gt;MARQUARDT SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="uln-udn">
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="dec-con" package="EDGE-CON2" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="E22-6" value=""/>
<element name="S3" library="switch-misc" package="9450-1" value="9450-1"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL14" value="7406N"/>
<element name="IC2" library="74xx-us" package="DIL14" value="7400N"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="S4" library="switch-misc" package="9450-1" value="9450-1"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="IC3" library="uln-udn" package="DIL18" value="ULN2803A"/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED7" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED8" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="IC4" library="uln-udn" package="DIL18" value="ULN2803A"/>
<element name="LED9" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED10" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED11" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED12" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED13" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED14" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED15" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="IC5" library="uln-udn" package="DIL18" value="ULN2803A"/>
<element name="LED16" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED17" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED18" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED19" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED20" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED21" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED22" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="IC6" library="uln-udn" package="DIL18" value="ULN2803A"/>
<element name="LED23" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="LED24" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED25" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED26" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED27" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED28" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R29" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R30" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R31" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="R33" library="rcl" package="0207/10" value="1K"/>
<element name="S1" library="switch-misc" package="9450-1" value="9450-1"/>
<element name="S2" library="switch-misc" package="9450-1" value="9450-1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="U$1" pad="T1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V1">
<contactref element="U$1" pad="V1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U1">
<contactref element="U$1" pad="U1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="U$1" pad="S1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="U$1" pad="R1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="U$1" pad="P1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N1">
<contactref element="U$1" pad="N1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="U$1" pad="M1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="U$1" pad="L1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="K1">
<contactref element="U$1" pad="K1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="U$1" pad="J1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="H1">
<contactref element="U$1" pad="H1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="F1">
<contactref element="U$1" pad="F1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E1">
<contactref element="U$1" pad="E1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="D1"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="U$1" pad="C1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="U$1" pad="V2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="U2">
<contactref element="U$1" pad="U2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="U$1" pad="T2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="U$1" pad="S2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="U$1" pad="R2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="U$1" pad="P2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N2">
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="M2">
<contactref element="U$1" pad="M2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="U$1" pad="L2"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="U$1" pad="K2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="J2">
<contactref element="U$1" pad="J2"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="H2">
<contactref element="U$1" pad="H2"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="F2">
<contactref element="U$1" pad="F2"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="E2">
<contactref element="U$1" pad="E2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+8V">
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="LED18" pad="A"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
<contactref element="LED24" pad="A"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
<contactref element="LED27" pad="A"/>
<contactref element="LED28" pad="A"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="LED16" pad="K"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="LED17" pad="K"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="LED18" pad="K"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="LED19" pad="K"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="LED20" pad="K"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="LED21" pad="K"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="LED22" pad="K"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="LED23" pad="K"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="LED24" pad="K"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="LED25" pad="K"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="LED26" pad="K"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="LED27" pad="K"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="LED28" pad="K"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IC6" pad="17"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
