<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.038" y1="0.005" x2="68.007" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.007" y1="0.005" x2="68.007" y2="63.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.007" y1="63.495" x2="0.038" y2="63.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.038" y1="63.495" x2="0.038" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<text>6502</text>
<text>32kB RAM 128kB Flash Expansion</text>
<text>BS</text>
<text>LS</text>
<text>http://people.freenet.de/x1541</text>
<text>nwelte@web.de</text>
<text>N.Welte</text>
<text>2002</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="65XXX">
<packages>
<package name="DIP-40">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pal">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-hitachi">
<packages>
<package name="SO28L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline&lt;/b&gt; large</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<packages>
<package name="DS-09">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G564</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-net">
<packages>
<package name="RN-10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C5B3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 3 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="am29-memory">
<packages>
<package name="DIL32-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC5" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74LS245N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="65XXX" package="DIP-40" value="6502 socket adaptor">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="pal" package="DIL20" value="GAL16V8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="65XXX" package="DIP-40" value="6502">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="memory-hitachi" package="DIL28-6" value="62256">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-dil" package="DS-09" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-net" package="RN-10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="am29-memory" package="DIL32-3" value="AT29C010">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-eu" package="DIL16" value="74LS157N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3A" library="memory-hitachi" package="SO28L" value="62256">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="IC3A" pad="28"/>
<contactref element="CN1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="CN1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="CN1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="CN1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="CN1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="CN1" pad="31"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="CN1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC3A" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC3A" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC3A" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC3A" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC3A" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC3A" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC3A" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC3A" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="CN1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC3A" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="CN1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3A" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="CN1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC3A" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="CN1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3A" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="CN1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC3A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="CN1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="CN1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC3A" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="CN1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC3A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="CN1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="IC3A" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="CN1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC3A" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="CN1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC3A" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="CN1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="IC3A" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="CN1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC3A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="CN1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="IC3A" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="CN1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC3A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="CN1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CN1" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CN1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="NMI">
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="37">
<contactref element="CN1" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="38">
<contactref element="CN1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="CN1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="40">
<contactref element="CN1" pad="40"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="16"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="17"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="18"/>
<contactref element="RN1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="S1" pad="14"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="IC3A" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC3A" pad="20"/>
<contactref element="IC3A" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="S1" pad="15"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC3A" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="CN1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="11"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="13"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="10"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="12"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
