<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="36.83" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="0" x2="36.83" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="39.37" x2="0" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.37" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel-cpld">
<description>5V CPLD w/ISP 

32 Macrocell, low power w/ISP, 5V</description>
<packages>
<package name="TQFP-100">
<description>&lt;b&gt;100-lead Thin Quad Flat Pack Package Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA12-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV12" library="con-lstb" package="MA13-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="E3" library="atmel-cpld" package="TQFP-100" value="ATF150X100TQFP"/>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA12-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA12-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA13-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TDI">
<contactref element="E3" pad="4"/>
<contactref element="SV12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="E3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="E3" pad="62"/>
<contactref element="SV5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="E3" pad="73"/>
<contactref element="SV5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="IO20">
<contactref element="E3" pad="25"/>
<contactref element="SV12" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="E3" pad="1"/>
<contactref element="SV12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="E3" pad="2"/>
<contactref element="SV12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO3">
<contactref element="E3" pad="5"/>
<contactref element="SV12" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="E3" pad="6"/>
<contactref element="SV12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="E3" pad="7"/>
<contactref element="SV12" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO6">
<contactref element="E3" pad="8"/>
<contactref element="SV12" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO7">
<contactref element="E3" pad="9"/>
<contactref element="SV12" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO8">
<contactref element="E3" pad="10"/>
<contactref element="SV12" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO9">
<contactref element="E3" pad="12"/>
<contactref element="SV12" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO10">
<contactref element="E3" pad="13"/>
<contactref element="SV12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IO11">
<contactref element="E3" pad="14"/>
<contactref element="SV12" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO12">
<contactref element="E3" pad="16"/>
<contactref element="SV12" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IO13">
<contactref element="E3" pad="17"/>
<contactref element="SV12" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IO14">
<contactref element="E3" pad="19"/>
<contactref element="SV12" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IO15">
<contactref element="E3" pad="20"/>
<contactref element="SV12" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IO16">
<contactref element="E3" pad="21"/>
<contactref element="SV12" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IO18">
<contactref element="E3" pad="23"/>
<contactref element="SV12" pad="23"/>
</signal>
<signal name="IO19">
<contactref element="E3" pad="24"/>
<contactref element="SV12" pad="24"/>
</signal>
<signal name="IO17">
<contactref element="SV12" pad="22"/>
<contactref element="E3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="SV12" pad="3"/>
<contactref element="SV12" pad="18"/>
<contactref element="E3" pad="82"/>
<contactref element="E3" pad="3"/>
<contactref element="E3" pad="18"/>
<contactref element="E3" pad="34"/>
<contactref element="E3" pad="51"/>
<contactref element="E3" pad="66"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="16"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV12" pad="11"/>
<contactref element="SV12" pad="26"/>
<contactref element="E3" pad="95"/>
<contactref element="E3" pad="86"/>
<contactref element="E3" pad="74"/>
<contactref element="E3" pad="11"/>
<contactref element="E3" pad="26"/>
<contactref element="E3" pad="38"/>
<contactref element="E3" pad="43"/>
<contactref element="E3" pad="59"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="17"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="24"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="SV12" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IO34">
<contactref element="E3" pad="44"/>
<contactref element="SV3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="E3" pad="41"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VCCINT">
<contactref element="E3" pad="39"/>
<contactref element="E3" pad="91"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="SV4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IO30">
<contactref element="E3" pad="37"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IO28">
<contactref element="E3" pad="35"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO27">
<contactref element="E3" pad="33"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO25">
<contactref element="E3" pad="31"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IO23">
<contactref element="E3" pad="29"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO21">
<contactref element="E3" pad="27"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO33">
<contactref element="E3" pad="42"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IO31">
<contactref element="E3" pad="40"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO29">
<contactref element="E3" pad="36"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO26">
<contactref element="E3" pad="32"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO24">
<contactref element="E3" pad="30"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO22">
<contactref element="E3" pad="28"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO41">
<contactref element="E3" pad="52"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IO37">
<contactref element="E3" pad="47"/>
<contactref element="SV3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IO40">
<contactref element="E3" pad="50"/>
<contactref element="SV3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="IO35">
<contactref element="E3" pad="45"/>
<contactref element="SV3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IO36">
<contactref element="E3" pad="46"/>
<contactref element="SV3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IO38">
<contactref element="E3" pad="48"/>
<contactref element="SV3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="IO39">
<contactref element="E3" pad="49"/>
<contactref element="SV3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="IO60">
<contactref element="E3" pad="76"/>
<contactref element="SV5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="IO59">
<contactref element="E3" pad="75"/>
<contactref element="SV5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IO58">
<contactref element="E3" pad="72"/>
<contactref element="SV5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="IO57">
<contactref element="E3" pad="71"/>
<contactref element="SV5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IO56">
<contactref element="E3" pad="70"/>
<contactref element="SV5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IO55">
<contactref element="E3" pad="69"/>
<contactref element="SV5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IO54">
<contactref element="E3" pad="68"/>
<contactref element="SV5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="IO53">
<contactref element="E3" pad="67"/>
<contactref element="SV5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IO52">
<contactref element="E3" pad="65"/>
<contactref element="SV5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IO51">
<contactref element="E3" pad="64"/>
<contactref element="SV5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO50">
<contactref element="E3" pad="63"/>
<contactref element="SV5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IO49">
<contactref element="E3" pad="61"/>
<contactref element="SV5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IO48">
<contactref element="E3" pad="60"/>
<contactref element="SV5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO47">
<contactref element="E3" pad="58"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO46">
<contactref element="E3" pad="57"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO45">
<contactref element="E3" pad="56"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO44">
<contactref element="E3" pad="55"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IO43">
<contactref element="E3" pad="54"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO42">
<contactref element="E3" pad="53"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO61">
<contactref element="E3" pad="77"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO76">
<contactref element="E3" pad="100"/>
<contactref element="SV4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="IO75">
<contactref element="E3" pad="99"/>
<contactref element="SV4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="IO74">
<contactref element="E3" pad="98"/>
<contactref element="SV4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="IO73">
<contactref element="E3" pad="97"/>
<contactref element="SV4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IO72">
<contactref element="E3" pad="96"/>
<contactref element="SV4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IO71">
<contactref element="E3" pad="94"/>
<contactref element="SV4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="IO70">
<contactref element="E3" pad="93"/>
<contactref element="SV4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IO69">
<contactref element="E3" pad="92"/>
<contactref element="SV4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GCLK2">
<contactref element="E3" pad="90"/>
<contactref element="SV4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GCLR">
<contactref element="E3" pad="89"/>
<contactref element="SV4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="OE1">
<contactref element="E3" pad="88"/>
<contactref element="SV4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GCLK1">
<contactref element="E3" pad="87"/>
<contactref element="SV4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GCLK3">
<contactref element="E3" pad="85"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IO67">
<contactref element="E3" pad="84"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IO66">
<contactref element="E3" pad="83"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO65">
<contactref element="E3" pad="81"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IO64">
<contactref element="E3" pad="80"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO63">
<contactref element="E3" pad="79"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO62">
<contactref element="E3" pad="78"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
