<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.64" y1="-0.47" x2="158.91" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="158.91" y1="-0.47" x2="158.91" y2="32.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="158.91" y1="32.22" x2="0.64" y2="32.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.64" y1="32.22" x2="0.64" y2="-0.47" width="0" layer="20"/>
<text>DF32x4 Write Lock Switches (c) 2003 CEMorris</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch">
<packages>
<package name="320-916">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor RS Components</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="switch" package="320-916" value="DISK0L"/>
<element name="S2" library="switch" package="320-916" value="DISK0H"/>
<element name="S3" library="switch" package="320-916" value="DISK1L"/>
<element name="S4" library="switch" package="320-916" value="DISK1H"/>
<element name="S5" library="switch" package="320-916" value="DISK2L"/>
<element name="S6" library="switch" package="320-916" value="DISK2H"/>
<element name="S7" library="switch" package="320-916" value="DISK3L"/>
<element name="S8" library="switch" package="320-916" value="DISK3H"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="WRLOCK">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148"/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="!WR1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR5">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR7">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WR8">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
<contactref element="S8" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S8" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
