<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="dec-con">
<packages>
<package name="SPDT8I">
<description>SPDT momentary, 8/I style</description>
</package>
<package name="DPDT8I">
<description>DPDT, 8/i non-momentary</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-reed">
<packages>
<package name="MK6-4">
<description>&lt;b&gt;Reed Sonsor for PCB Mountung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/91181.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<packages>
<package name="7101MD9V21">
<description>710x switch with bracket.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="dec-con" package="SPDT8I" value="SPDT8I"/>
<element name="SW2" library="dec-con" package="DPDT8I" value="DPDT8I"/>
<element name="S6" library="switch" package="7101MD9V21" value=""/>
<element name="SW3" library="dec-con" package="SPDT8I" value="SPDT8I"/>
<element name="SW4" library="dec-con" package="DPDT8I" value="DPDT8I"/>
<element name="S5" library="switch" package="7101MD9V21" value=""/>
<element name="S10" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S7" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S8" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S9" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-reed" package="MK6-4" value="MK6-4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
<contactref element="S8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="S8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SW2" pad="L2"/>
<contactref element="SW2" pad="R2"/>
<contactref element="S10" pad="2"/>
<contactref element="S9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW2" pad="R3"/>
<contactref element="SW2" pad="L3"/>
<contactref element="S9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SW2" pad="R1"/>
<contactref element="SW2" pad="L1"/>
<contactref element="S10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="A2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SW3" pad="A3"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="A1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SW4" pad="R2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="SW4" pad="L2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SW4" pad="R3"/>
<contactref element="SW4" pad="L3"/>
<contactref element="S6" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="L1"/>
<contactref element="SW4" pad="R1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
