<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL-16">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DS3668">
<pin name="CLAMP1"/>
<pin name="CLAMP2"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="INA" direction="in"/>
<pin name="INB" direction="in"/>
<pin name="INC" direction="in"/>
<pin name="IND" direction="in"/>
<pin name="OUTA"/>
<pin name="OUTB"/>
<pin name="OUTC"/>
<pin name="OUTD"/>
</symbol>
<symbol name="HCTL2016">
<pin name="!OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CHA" direction="in"/>
<pin name="CHB" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="SEL" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN4G">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DS3668" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS3668"/>
<gate name="P" symbol="PWRN4G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLAMP1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLAMP2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INB" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="INC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTD" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCTL2016" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCTL2016"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CHA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
