<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="DIL28-3LP">
</package>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MO-119AB</description>
</package>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type SS</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ENC28J60">
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LEDA" direction="out"/>
<pin name="LEDB" direction="out"/>
<pin name="OSC1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OSC2" direction="out" function="clk"/>
<pin name="RBIAS" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="TPIN+" direction="in"/>
<pin name="TPIN-" direction="in"/>
<pin name="TPOUT+" direction="out"/>
<pin name="TPOUT-" direction="out"/>
<pin name="VCAP" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDOSC" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VDDRX" direction="pwr"/>
<pin name="VDDTX" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSSOSC" direction="pwr"/>
<pin name="VSSPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VSSRX" direction="pwr"/>
<pin name="VSSTX" direction="pwr"/>
<pin name="WOL" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ENC28J60-*" prefix="U">
<description>Microchip 10Mbit Eth. contoller with SPI interface</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ENC28J60"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIL" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WOL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DILLP" package="DIL28-3LP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WOL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO28W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WOL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SSOP" package="SSOP28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WOL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
