<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PLCC-S44">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="JTAG">
<pin name="TCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWR6">
<pin name="GND@0" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@0" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XC9536">
<pin name="FB1MC1"/>
<pin name="FB1MC2"/>
<pin name="FB1MC4"/>
<pin name="FB1MC6"/>
<pin name="FB1MC8"/>
<pin name="FB1MC9"/>
<pin name="FB1MC10"/>
<pin name="FB1MC11"/>
<pin name="FB1MC12"/>
<pin name="FB1MC13"/>
<pin name="FB1MC14"/>
<pin name="FB1MC15"/>
<pin name="FB1MC16"/>
<pin name="FB1MC17"/>
<pin name="FB2MC1" function="dot"/>
<pin name="FB2MC2" function="dot"/>
<pin name="FB2MC4" function="dot"/>
<pin name="FB2MC7" function="dot"/>
<pin name="FB2MC8" function="dot"/>
<pin name="FB2MC9" function="dot"/>
<pin name="FB2MC10" function="dot"/>
<pin name="FB2MC11" function="dot"/>
<pin name="FB2MC12" function="dot"/>
<pin name="FB2MC13" function="dot"/>
<pin name="FB2MC14" function="dot"/>
<pin name="FB2MC15" function="dot"/>
<pin name="FB2MC16" function="dot"/>
<pin name="FB2MC17" function="dot"/>
<pin name="GCK0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GCK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GCK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GSR" direction="in"/>
<pin name="GTS0" direction="in"/>
<pin name="GTS1" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XC9536-44" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G" symbol="XC9536"/>
<gate name="J" symbol="JTAG"/>
<gate name="P" symbol="PWR6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC-S44">
<connects>
<connect gate="G" pin="FB1MC1" pad="2"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC10" pad="12"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC11" pad="13"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC12" pad="14"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC13" pad="18"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC14" pad="19"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC15" pad="20"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC16" pad="22"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC17" pad="24"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC2" pad="3"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC4" pad="4"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC6" pad="8"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC8" pad="9"/>
<connect gate="G" pin="FB1MC9" pad="11"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC1" pad="1"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC10" pad="35"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC11" pad="34"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC12" pad="33"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC13" pad="29"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC14" pad="28"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC15" pad="27"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC16" pad="26"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC17" pad="25"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC2" pad="44"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC4" pad="43"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC7" pad="38"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC8" pad="37"/>
<connect gate="G" pin="FB2MC9" pad="36"/>
<connect gate="G" pin="GCK0" pad="5"/>
<connect gate="G" pin="GCK1" pad="6"/>
<connect gate="G" pin="GCK2" pad="7"/>
<connect gate="G" pin="GSR" pad="39"/>
<connect gate="G" pin="GTS0" pad="42"/>
<connect gate="G" pin="GTS1" pad="40"/>
<connect gate="J" pin="TCK" pad="17"/>
<connect gate="J" pin="TDI" pad="15"/>
<connect gate="J" pin="TDO" pad="30"/>
<connect gate="J" pin="TMS" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@0" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="31"/>
<connect gate="P" pin="VCC@0" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
